// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qcom-ipq4019.dtsi"
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/soc/qcom,tcsr.h>

/ {
	model = "Luma Home WRTQ-329ACN";
	compatible = "luma,wrtq-329acn";

	aliases {
		// TODO: Verify if the ethernet0 alias is needed
		ethernet0 = &gmac;
	};

	i2c-gpio {
		compatible = "i2c-gpio";
		sda-gpios = <&tlmm 1 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN)>;
		scl-gpios = <&tlmm 0 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN)>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		/* No driver exists */
		led_ring@48 {
			compatible = "ti,msp430";
			reg = <0x48>;
		};

		eeprom@50 {
			compatible = "atmel,24c16";
			reg = <0x50>;
			pagesize = <16>;
			read-only;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&tlmm 63 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	soc {
		tcsr@1949000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1949000 0x100>;
			qcom,wifi_glb_cfg = <TCSR_WIFI_GLB_CFG>;
		};

		tcsr@194b000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x194b000 0x100>;
			qcom,usb-hsphy-mode-select = <TCSR_USB_HSPHY_HOST_MODE>;
		};

		ess_tcsr@1953000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1953000 0x1000>;
			qcom,ess-interface-select = <TCSR_ESS_PSGMII>;
		};

		tcsr@1957000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1957000 0x100>;
			qcom,wifi_noc_memtype_m0_m2 = <TCSR_WIFI_NOC_MEMTYPE_M0_M2>;
		};
	};
};

&watchdog {
	status = "okay";
};

&prng {
	status = "okay";
};

&crypto {
	status = "okay";
};

&blsp_dma {
	status = "okay";
};


&blsp1_spi1 {
	status = "okay";

	cs-gpios = <&tlmm 54 GPIO_ACTIVE_HIGH>,
		   <&tlmm 59 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	pinctrl-0 = <&spi0_pins>;
	pinctrl-names = "default";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <24000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "0:SBL1";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "0:MIBIB";
				reg = <0x040000 0x020000>;
				read-only;
			};

			partition@60000 {
				label = "0:QSEE";
				reg = <0x060000 0x060000>;
				read-only;
			};

			partition@c0000 {
				label = "0:CDT";
				reg = <0x0c0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@d0000 {
				label = "0:DDRPARAMS";
				reg = <0x0d0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@e0000 {
				label = "0:APPSBLENV";
				reg = <0x0e0000 0x010000>;
			};

			partition@f0000 {
				label = "0:APPSBL";
				reg = <0x0f0000 0x080000>;
				read-only;
			};

			partition@170000 {
				label = "0:ART";
				reg = <0x170000 0x010000>;
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					macaddr_art_0: macaddr@0{
						reg = <0x0000 0x0006>;
					};

					macaddr_art_6: macaddr@6{
						reg = <0x0006 0x0006>;
					};

					precal_art_1000: precal@1000 {
						reg = <0x1000 0x2f20>;
					};

					precal_art_5000: precal@5000 {
						reg = <0x5000 0x2f20>;
					};
				};
			};
		};
	};

	flash@1 {
		status = "okay";

		compatible = "spi-nand";
		reg = <1>;
		spi-max-frequency = <24000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "ubi";
				reg = <0x0000000 0x8000000>;
			};
		};
	};
};

&blsp1_uart1 {
	status = "okay";

	pinctrl-0 = <&serial0_pins>;
	pinctrl-names = "default";
};

&cryptobam {
	status = "okay";
};

&gmac {
	status = "okay";
};

&ethphy0 {
	status = "disabled";
};

&ethphy1 {
	status = "disabled";
};

&ethphy3 {
	status = "disabled";
};

&mdio {
	status = "okay";
};

&switch {
	status = "okay";
};

&swport3 {
	status = "okay";

	label = "lan";
	nvmem-cell-names = "mac-address";
	nvmem-cells = <&macaddr_art_6>;
};

&swport5 {
	status = "okay";

	nvmem-cell-names = "mac-address";
	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
};

&tlmm {
	serial0_pins: serial0_pinmux {
		mux {
			function = "blsp_uart0";
			pins = "gpio60", "gpio61";
			bias-disable;
		};
	};

	spi0_pins: spi0_pinmux {
		mux {
			function = "blsp_spi0";
			pins = "gpio55", "gpio56", "gpio57";
			bias-disable;
			drive-strength = <12>;
		};

		mux_cs {
			function = "gpio";
			pins = "gpio54", "gpio59";
			bias-disable;
			drive-strength = <2>;
			output-high;
		};
	};
};

&usb2_hs_phy {
	status = "okay";
};

&usb2 {
	status = "okay";
};

&usb3_hs_phy {
	status = "okay";
};

&usb3_ss_phy {
	status = "okay";
};

&usb3 {
	status = "okay";
};

&wifi0 {
	status = "okay";
	nvmem-cell-names = "pre-calibration";
	nvmem-cells = <&precal_art_1000>;
	qcom,ath10k-calibration-variant = "Luma-WRTQ-329ACN";
};

&wifi1 {
	status = "okay";
	nvmem-cell-names = "pre-calibration";
	nvmem-cells = <&precal_art_5000>;
	qcom,ath10k-calibration-variant = "Luma-WRTQ-329ACN";
};
