// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include <dt-bindings/leds/common.h>

#include "qca9563_tplink_eap2x5-1port.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,eap225-v3", "qca,qca9563";
	model = "TP-Link EAP225 v3";

	aliases {
		led-boot = &led_status_green;
		led-failsafe = &led_status_amber;
		led-running = &led_status_green;
		led-upgrade = &led_status_amber;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_status_green: status_green {
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "on";
		};

		led_status_amber: status_amber {
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			color = <LED_COLOR_ID_AMBER>;
			gpios = <&gpio 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&art {
	nvmem-layout {
		compatible = "fixed-layout";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		precalibration_ath10k: pre-calibration@5000 {
			reg = <0x5000 0x2f20>;
		};
	};
};

&eth0 {
	phy-handle = <&phy4>;
	phy-mode = "sgmii";
};

&mdio0 {
	phy4: ethernet-phy@4 {
		reg = <4>;
		reset-gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	};
};

&pcie {
	wifi@0,0 {
		compatible = "qcom,ath10k";
		reg = <0 0 0 0 0>;

		nvmem-cells = <&macaddr_info_8 1>, <&precalibration_ath10k>;
		nvmem-cell-names = "mac-address", "pre-calibration";
	};
};
