// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

/dts-v1/;
#include "mt7981b-xiaomi-mi-router-common.dtsi"

&gmac0 {
	nvmem-cell-names = "mac-address";
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_4 (-2)>;
};

&i2c0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&i2c_pins>;
	status = "okay";

	nfc@57 {
		compatible = "nt082c";
		reg = <0x57>;
	};
};

&pio {
	i2c_pins: i2c-pins {
		mux {
			function = "i2c";
			groups = "i2c0_1";
		};
	};
};
